**Referencia Molde: 1615**

**Denominación figura: INTERIOR TAPA 15 / 30 cc**

|  |
| --- |
| **REPARACIÓN:**  Casquillo averiado, una figura no operativa.  Hacer una nueva caja con versión estriado nuevo de prueba. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha:  05/04/2019 |

|  |
| --- |
| **HORAS REPARACIÓN:**  **INFORME REPARACIÓN:**  Se ha fabricado y ajustado el casquillo que faltaba.  Fabricamos e instalamos una caja nueva con versión estrías de prueba.  **Nota:**  La caja figura que hemos sustituido la dejamos en Pakmol para restituirla si acordamos. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Taller: Manuel Serrano | Firma: **M.Serrano** | Fecha : **04/06/2019** |

|  |
| --- |
| **HORAS PRUEBA:**  **INFORME PRUEBA:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha: |