Petru

Desmontar el molde para cambiar la versión y hacer mantenimiento ,ajustar punta de inyección nr 1

limpiar los vasos y pulir un punchón nr 2,montar el molde con versión 1727/0/1 grueso con registro

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació | 21.04.2020 |  |
| Final reparació | 22.02.2020 |  |
| **Total hores :** | |  |

**Realitzat per : Petru Signatura :**

**Reparació a realitzar :**

MUNTAR POSTISSERIA 1727/0/1 TARRO 50 ml. Multiactive **GRUIXUT AMB REGISTRE**.

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

X

4

4