CAMBIAR POSTIZOS A MULTIACTIVE 50cc

REPARAR CIRCUITO INTERIOR DE LOS NOYOS (BASE TURBULENCIA PODRIDA)

LIMPIAR MOLDE

PLACA PODRIDA SE TIENE QUE HACER NUEVA

HAY MATERIAL FILTRADO EN LA CAMARA CALIENTE

COMPROBAR AGUAS

**Reparació a realitzar :**

Muntar versió 1727/0/2, tarro 50 ml. Multiactive prim. AMB REGISTREEEEEEEEEEE.

JUAN BORRAS

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació |  |  |
| Final reparació | 12/4/17 |  |
| **Total hores :** | | **5,45 H** |

**Realitzat per : Signatura :**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

X

4

4