xavi

Montada postisseria 1727/0/2

Cambi de juntes.

Pulir culotes.

El motllo perd material per les boquilles. 3 de 4. Reparar acabi produccio

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
| 16 | **Juntes toriques** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació | 22/06/16 | 6h |
| Final reparació | 22/06/16 | 13h |
| **Total hores :** | | **7 h** |

**Realitzat per : Signatura : rabaneda**

**Reparació a realitzar :**

MUNTAR POSTISSERIA 1727/0/2 TARRO 50 ml. Multiactive Prim amb **registre**.

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

X

4

4