**Reparació a realitzar :**

Una de les vávules sobresurt més d´un m.m, desmuntar i esperar a què arribi per veure què passa.

xavi

Punt d injeccio figura desbocat. Repasar punt injeccio. Tallar i ajustar agulla. Muntar i verificar.

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació | 28/09/2016 | 6 |
| Final reparació | 28//09/2016 | 14 |
| **Total hores :** | | **8** |

**Realitzat per : Signatura : rabaneda**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

2

2