**Reparació a realitzar :**

Posar postiseria corresponent, netejar cámara calenta. Xavi ojo amb les boquilles,han d´estar ben posades, aquesta versió ha d´anar amb dues cavitas.

xavi

Fer conversío , netejar cámara, ajustar boquilles. Comprobar aiguas.

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
| 8 | **Juntes toriques** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació | 28/11/2016 | 9 |
| Final reparació | 28/11/2016 | 13 |
| **Total hores :** | | **5** |

**Realitzat per Signatura : rabaneda**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

2

2