**Reparació a realitzar :**

REPARAR REBAVA COLADA ZONA UNYETES , NETEJAR MOTLLE A LES CUBES, DESANUL.LAR FIGURA ANUL.LADA.

Toni Díaz

**Descripció de la reparació / Observacions : Se pasan todas las placas por los baños.**

**Se cambian dos tornillos rotos de placa expulsora de colada. Se pone a un tirante el tornillo y tapeta que le faltaba. Se ajusta casquillos para evitar rebaba de colada. Se deja habilitada las dos figuras. Se cambian sinfín de refrigeración de los dos punzones.**

**Se prueban aguas.**

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
| 4 | **Juntas toricas 56x2** |  |  |
| 2 | Tornillos allen 8x45 |  |  |
| 1 | **Material de limpieza y engrase.** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació |  |  |
| Final reparació | 23/11/2017 | 4h |
| **Total hores :** | | **4H** |

**Realitzat per : Signatura :**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

XX

2

2