Vicenç

**Descripció de la reparació / Observacions :**

Cambiar versión, vasos, noyos y correderas. Fuga de plástico en cámara, desmontar completa verificar medidas, limpiar y montar, comprobar refrigeración, engrasar y cerrar molde.

El apriete de la cámara no esta bien regulado, aprieta inclinada, habría que repararlo modificando, algunas cosas para ganar en efectividad.

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació | 6/11/20 |  |
| Final reparació | 6/11/20 |  |
| **Total hores :** | | **5** |

**Realitzat per : Signatura :**

**Reparació a realitzar :**

MUNTAR VERSIÓ 1790/0/1, tarro de 100 ml. estret

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

2

2