**Reparació a realitzar :**

NO FUNCIONA CORRECTAMENT, LA CAVITAT 2 FA RÀFAGUES DE TANT EN TANT, DESMUNTA LA C.C DE NOU I NECESSITO: DIÀMETRES DE LES DUES BOQUILLES, ALÇADA D´AJUST DE LES DUES BOQUILLES AL CULOTE, DEMÀ AMB LES MIDES DECIDIM QUE FEM.

VICENÇ

**Descripció de la reparació / Observacions :**

Desmontar part fixa, calenta camera y buida plastic., mesura mides de punteras y culotes. Cambiar femelles i punteres, adaptan diametre.- coloca casquells puntera de sortida recta diametra 1,5m/m.- fabrica virolles per adaptar punteras a mides culotes, montar part fixa.

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
| 2 | **Femelles punteres** |  |  |
| 2 | **Casquells punteres** |  |  |
| 2 | **Fabrica y adapta virolles** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació | 20/10/20 | 1 |
| Final reparació | 21/10/20 | 7 |
| **Total hores :** | | **8** |

**Realitzat per : V Signatura :**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

2

2