Toni Díaz

**Descripció de la reparació / Observacions : Sacar parte fija de máquina nº28, desmontar limpiar salida de gases, suavizar ajuste culote con vaso.**

**Cambiar juntas de vaso inferior, comprobación aguas a 10 bar.**

**Volver a montar en máquina nº28.**

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
| 2 | **Juntas 110x2** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació |  |  |
| Final reparació | 22/05/2018 | 1h45’ |
| **Total hores :** | | **1H45’** |

**Realitzat per : Signatura :**

**Reparació a realitzar :**

Problemas con salida de gases en culotes.

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

2

2