SE

**Reparació a realitzar :**

FIGURA R.D NO PUJA TEMPERATURA BOQUILLA.

FIGURA D.D ANUL.LADA PERQUÈ LA PEÇA MARCA CALENT I FRED A LA VEGADA.

JUAN BORRAS

SE COMPRUEBAN LAS RESITENCIAS Y LOS RAMALES DE LA CAMARA CALIENTE

Y FUNCIONA CORRECTAMENTE LAS TEMPERATURAS SE MANTIENEN ESTABLES SIN OSCILAMIENTOS ENTRE 190º Y 210º LOS RAMALES 200º

SE HACEN EN UN NOYO SEPARADORES DE AGUA

HAY 3NOYOS IGUALES Y UNO DIFERENTE Y COINCIDE CON LA QUE NO FUNCIONA DD

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació |  |  |
| Final reparació | 4/4/17 |  |
| **Total hores :** | | **3,45 H** |

**Realitzat per : Signatura :**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

X

4

4