**Reparació a realitzar :**

FIGURA R.D PERD AIGUA PEL PUNT D´INJECCIÓ.

FIGURA D.D TEMPERATURA BOQUILLA OSCIL.LA MOLTS GRAUS.

JUAN BORRAS

RESISTENCIAS HUMEDAS SE HAN SECADO Y FUNCIONAN BIEN

REPASAR CIRCUITO AGUA INTERIOR NOYOS, HABIA UN CANTO ROTO SE COLOCA UNA TORICA DE 2,50 DE MOMENTO AGUANTA

COMPROBAR AGUA

PULIR UN NOYO MARCADO

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació |  |  |
| Final reparació | 31/3/17 |  |
| **Total hores :** | |  |

**Realitzat per : Signatura :**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

X

4

4