JUAN BORRAS

DESMONTAR MOLDE , LIMPIAR PLASTICO FILTRADO

PULIR NOYOS RALLADOS Y TACADOS

LIMPIAR MOLDE MUY SUCIO

CAMBIAR TORICAS GASTADAS

BOQUILLAS PIERDEN MATERIAL

COMPROBAR AGUAS

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació |  |  |
| Final reparació | 21/9/16 |  |
| **Total hores :** | | **6,45 H** |

**Realitzat per : Signatura :**

**Reparació a realitzar :**

Figura R.D anul.lada per rebava a la boca ( mostres a l´oficina, demanar-les ).

Figura D.B anul.lada, no passa de 130 º C la boquilla. Desmuntar tot el motlle i passaa´l per les cubes, està molt brut i oxidat. La C.C no cal netejar-la.

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

X

4

2