**Reparació a realitzar : Los noyos están clavados.**

Toni Díaz

**Descripció de la reparació / Observacions : Desmontar molde, se corta y taladra cremallera nueva a medida, había tres dientes de la cremallera rotos.**

**Se comprueba funcionamiento de noyo manualmente, ok. Se limpia de ferricha, se engrasa alojamiento y cremallera, se hace tope de carrera, se monta, comprobación aguas a 10 bar y montar molde en máquina nº20.**

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
| 1 | **Cremallera 545x30x30** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació |  |  |
| Final reparació | 06/04/2018 | 3H15” |
| **Total hores :** | | **3H15”** |

**Realitzat per : Signatura :**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura :**

X

x

2

2