**Reparació a realitzar :**

MUNTAR LA VERSIÓ RECTANGULAR 1877.

Vicenç

Montar versión, limpiar, comprobar cámara y refrigeración.

En la versión desmontada hay golpes en fig-2

Para cambiar esta versión hay que desmontar la cámara entera.

La cámara no esta ajustada en su lugar ni en la versión saliente ni en la entrante, habría que tomar mediciones y mecanizar todas las piezas que faltan (topes, centradores, gruesos, apoyos, etc.)

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
| 5 | **t-allen m-8x90** |  |  |
| 4 | **Toricas dia-8x2** |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
|  | 12/11/20 |  |
|  | 13/11/20 |  |
| **Total hores :** | | **8** |

**Realitzat per : Signatura :**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

X

2

2