**Reparació a realitzar :**

UNA PEÇA ANUL.LADA PERQUÈ ESTÀ DESCONECTADA LA BOQUILLA, COMPROVAR RESISTÈNCIA I SONDA, CANVIAR EL QUÈ ESTIGUI ESPATLLAT. DEMANAR RECANVI SÍ NO TENIM. LES PECES ACTIVES FAN TOTES EL TETÓ DEL PUNT D´INJECCIÓ, NECESSITO SABER ALÇADA AJUST DE LES BOQUILLES I DE QUANTS FORATS SÓN, S´HAN DE FER BOQUILLES NOVES AMB CONO AL REVÈS PER EVITAR EL FIL DE LA BOQUILLA, HEM HAGUT DE REPASAR ELS TETONS UN A UN, I AIXÍ NO PODEM TREBALLAR MÉS.

JUAN BORRAS

**Descripció de la reparació / Observacions :**

LIMPIAR CAMARA CALIENTE LLENA DE MATAERIAL

CAMBIAR TERMOPAR RESISTENCIA N4

CAMBIAR PUNTERAS

CAMBIAR ANILLOS CIERRE

LIMPIAR MOLDE

ALTURAS IGUALADAS 19,50

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació |  |  |
| Final reparació | 24/10/16 |  |
| **Total hores :** | | **9,45 h** |

**Realitzat per : Signatura :**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

X

4

3