**Reparació a realitzar :1909/0/3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESMUNTAR TOTA LA PART MOBIL DEL MOTLLE, PASSAR PER LES CUBES I TORNAR A MUNTAR, APLICAR GRASA BLANCA A LES ZONES AMB FREGAMENT MECÀNIC. | | | |
|  |  |  |  |

Vicenç

**Descripció de la reparació / Observacions :**

Desmontar, limpiar y volver a montar aplicando grasa blanca.

Molde con mucho desgaste, habría que reajustar placas y cambiar cojinete trasero. (no hay recambio)

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
| 1 | **Cojinete 30205** |  |  |
| 6 | **T-allen M-12x60** |  |  |
| 2 | **toricas** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació | 17/11/20 |  |
| Final reparació | 18/11/20 | 8 |
| **Total hores :** | | **8** |

**Realitzat per : Signatura :**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

X

2

2