**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura :**

Toni Díaz

**Descripció de la reparació / Observacions : Cambiar versión y comprobar aguas a 10 Bar. Sacar y poner de máquina 46.**

**Se ponen los dos gruesos entre valvula y apoyo en placa para poner medida correcta.**

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació |  |  |
| Final reparació | 16/11/2017 | 2h |
| **Total hores :** | | **2H** |

**Realitzat per : Signatura :**

**Reparació a realitzar :**

MUNTAR OBTURADOR 50 ML. VERSIÓ 1933/0/0 obturador de 50 ml. tarro baix

X

2

2