**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura :**

Toni Díaz

**Descripció de la reparació / Observacions :Sacar molde de máquina.**

**Cambio de versión, y juntas tóricas.**

**Cambio de los cuatro tornillos entre placa 1ª y 2ª por estar rotos, se repasan rosca con machos.**

**Se pone una guía que faltaba, el tirante no hay recambio y queda pendiente.**

**Se pulen un poco los dos obturadores por estar un poco rayados.**

**Montaje y prueba de aguas.**

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
| 4 | **Din 912, 8x40** | 1 | **Grasa.** |
| 1 | **Guía 16x26x125** | 1 | **Spray protector de moldes.** |
| 4 | **Juntas tóricas.** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació | 31/08/2017 |  |
| Final reparació | 1/09/2017 |  |
| **Total hores :** | | **6h 15”** |

**Realitzat per : Signatura :**

**Reparació a realitzar :**

MUNTAR OBTURADOR 50 ML. VERSIÓ 1933/0/1, PATILLES TOTES DUES ABALL.

X

2

2