**Reparació a realitzar : El molde no hace correctamente la función el tirante.**

Toni Díaz

**Descripció de la reparació / Observacions : Desmontar tirantes, cambiar los cuatro muelles por estar rotos de nuevo, se le ponen arandelas en ambos extremos para que no se deforme al hacer contacto con el tonillo tensor ni con el otro extremo radial, ya que se rompe por deformación de los extremos y la presión recibida. Montar.**

**Cuando se vuelva a poner en máquina ajustar presión de los muelles para su buen funcionamiento.**

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
| 4 | **Muelles** |  |  |
| 4 | **Arandelas** |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació |  |  |
| Final reparació | 06/04/2018 | 1h |
| **Total hores :** | | **1H** |

**Realitzat per : Signatura :**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

X