**Reparació a realitzar : Reparar fuga de agua parte movil y comprovar el resto de circuitos del molde.**

Toni Díaz

**Descripció de la reparació / Observacions : Fuga agua en vasos. Se cambian juntas tóricas, y sigue perdiendo vaso inferior. Se pone sellante en alojamiento del postizo.**

**Comprobación de aguas a 10Bar, y montar molde en máquina nº 25. Hay un tirante roto, pendiente de reparar después de producción.**

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
| 8 | **Juntas** |  |  |
| 1 | **Loctite sellante nº542** |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació |  |  |
| Final reparació | 26/01/2018 | 4h15” |
| **Total hores :** | | **4H15”** |

**Realitzat per : Signatura :**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

2

2