**Reparació a realitzar Hacer rosca para cancamo de 12 parte fija, reparar fuga de material de C.C.**

Toni Díaz

**Descripció de la reparació / Observacions : Desmontar parte fija, hacer rosca de 12, cambio de juntas y comprobación aguas 10 bar (parte fija). Al cerrar en máquina fuga agua, se saca de ella , se pone bastante sellante, se vuelve a cambiar tóricas y comprobación a 10 Bar. Se repara boquilla rota y limpieza de material fugado.**

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
| 12 | **Juntas tóricas varias medidas** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació | 29/03/2018 | 5h30” |
| Final reparació | 03/04/2018 | 2H |
| **Total hores :** | | **7H30”** |

**Realitzat per : Signatura :**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

2

2