**Reparació a realitzar :**

MUNTAR VERSIÓ TARRO DIAMANT 50 ml. 1961/0/1

Toni Díaz

**Descripció de la reparació / Observacions Sacar molde de máquina 45, desmontar, limpiar alojamientos de las guías correderas de material filtrado, cambiar versión, cambio de juntas, comprobación de aguas a 10 Bar, montar y poner el molde en máquina 45 de nuevo.**

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
| 6 | **Juntas tóricas diferentes medidas** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació |  |  |
| Final reparació | 05/03/2018 | 5h |
| **Total hores :** | | **5H** |

**Realitzat per : Signatura :**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : si Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

2

2