**Reparació a realitzar :**

OBRIR EL MOTLLE, PASSA´L PER LES CUBES, FER SORTIDES DE GASOS A LES CORREDERES ZONA PARTAGE, PUL.LIR LES CUNYES DE LES CORREDERES I TOTES LES ZONES DE FREGAMENT MECÀNIC, SÍ HEM DE REBAIXAR ALGUNA PEÇA D´AJUST ABANS HEM COMENTEU.

JUAN BORRAS

**Descripció de la reparació / Observacions :**

LIMPIAR MOLDE

HACER SALIDA DE GASES A CORREDERAS (PIEZA DE ARRIBA)

CAMBIAR POSICIONADORES CORREDERAS

COLOCAR GRUESO DE 0,1mm A POSTIZOS CUÑAS

COMPROBAR AGUAS

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació |  |  |
| Final reparació | 5/2/18 |  |
| **Total hores :** | | **6,45 H** |

**Realitzat per : Signatura :**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

x

2

2