**Referencia Molde: 1965**

**Denominación figura: INTERIOR TAPA ALTA 50ml DIAMANTE**

|  |
| --- |
| **REPARACIÓN:**  EL MOLDE SE CLAVA DE CONO, HEMOS PODIDO HACER COMANDA DE 5.000 UNIDADES PERO CON MUCHOS PROBLEMAS, SE SACÓ EL MOLDE DOS VECES PARA COMPLETAR COMANDA. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: Joan Fíguls Ruiz | Firma: | Fecha:  **05/09/17** |

|  |
| --- |
| **HORAS REPARACIÓN:**  Se ha desmontado y se ha comprobado la sincronización de ajuste, los noyós centrales estáticos estaban gripados, se ha rectificado la zona dañada, se ha torneado restando roce a la parte trasera de los noyos giratorios, se ha pulido y se deja 0.02mm de holgura a fin de evitar que vuelva a ocurrir.  Sr.Joan Figus me hizo alusión a que es posible que hubiera alguna otra cosa respecto a las dimensiones, en un principio decidimos omitir este parámetro hasta mas adelante. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Taller: **Manuel Serrano** | Firma: **M.Serrano** | Fecha :06/11/2017 |

|  |
| --- |
| **HORAS PRUEBA: 6 HORAS**  **INFORME PRUEBA:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: Joan Fíguls | Firma: | Fecha: |