**Referencia Molde: 1987**

**Denominación figura: TARRO CUADRADO T-65 50ml 4 Cvs**

**MOLDE NUEVO**

|  |
| --- |
| **REPARACIÓN:**  El motlle es torna a Cornellà. Les correderes no obren correctament i marca les peces, pot ser degut a que els “ frens “ no estiguin ben posicionats, o que les guies siguin curtes, o la convinació de les dues.  Atentament  **Joan Fíguls** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha:23/01/2019 |

|  |
| --- |
| **HORAS REPARACIÓN:**  **INFORME REPARACIÓN:**   * Se han sustituido las columnas a fin de ganar 6mm mas de apertura. * Hemos tapado las bolas restableciendo su nueva posicion. * Recortamos las correderas 3.5mm para permitir la nueva apertura. * Se han desahogado los pasos de columna en todas las placas del lado de expulsión.   **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **INFORME REPARACIÓN:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Taller: Manuel Serrano | Firma: **M.Serrano** | Fecha : **25/01/19** |

|  |
| --- |
| **HORAS PRUEBA:**  **INFORME PRUEBA:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha: |