**De:** Quicu Qualitat [<mailto:facaqualitat@facasa.com>]   
**Enviado el:** miércoles, 17 de abril de 2019 13:18  
**Para:** Manel Taller CORNELLÀ <[pakmol@facasa.com](mailto:pakmol@facasa.com)>; Balta\_Facasa <[b.atanet@facasa.com](mailto:b.atanet@facasa.com)>; Joan Fíguls <[facainjeccio@facasa.com](mailto:facainjeccio@facasa.com)>  
**CC:** Dani Manubens <[facaproduccio@facasa.com](mailto:facaproduccio@facasa.com)>;

Bon dia,

A part del dimensional he provat la força de tancament de les tapes  :

Les tapes amb interior 1988 van mes fluixes que amb interior 1975 ( si que es veritat que no hi ha molta diferència ).

Qualitat no pot fer una derogació d’aquests interiors.

**Atentament,**

**Quicu Estebanell**

**De:** Faca Injeccio [<mailto:facainjeccio@facasa.com>]   
**Enviado el:** dimecres, 17 d’abril de 2019 9:32  
**Para:** 'Manuel Serrano' <[pakmol@facasa.com](mailto:pakmol@facasa.com)>; 'Quicu Qualitat' <[facaqualitat@facasa.com](mailto:facaqualitat@facasa.com)>; 'Balta\_Facasa ' <[b.atanet@facasa.com](mailto:b.atanet@facasa.com)>  
**CC:** 'Alfons ' <[facaqualitat3@facasa.com](mailto:facaqualitat3@facasa.com)>; 'Planificació FACA' <[planificaciofaca@facasa.com](mailto:planificaciofaca@facasa.com)>; 'Dani Manubens' <[facaproduccio@facasa.com](mailto:facaproduccio@facasa.com)>  
**Asunto:** RE: Homologación interior nuevo 1988

Necessito un informe aquest matí de sí les peces es poden homologar per derogació per poder fer les comandes per aquest mes.

I en paral·lel sí s´ha de retocar el motlle, que sí és així s´han fer els components nous doncs soldadures mala solució es modifica el motlle sí cal, això clar sí acceptem les peces per derogació.

Atentament

**Joan Fíguls**

**De:** Manuel Serrano [<mailto:pakmol@facasa.com>]   
**Enviado el:** martes, 16 de abril de 2019 20:13  
**Para:** 'Quicu Qualitat' <[facaqualitat@facasa.com](mailto:facaqualitat@facasa.com)>; 'Balta\_Facasa ' <[b.atanet@facasa.com](mailto:b.atanet@facasa.com)>  
**CC:** 'Joan Fíguls' <[facainjeccio@facasa.com](mailto:facainjeccio@facasa.com)>; 'Alfons ' <[facaqualitat3@facasa.com](mailto:facaqualitat3@facasa.com)>; 'Planificació FACA' <[planificaciofaca@facasa.com](mailto:planificaciofaca@facasa.com)>; 'Dani Manubens' <[facaproduccio@facasa.com](mailto:facaproduccio@facasa.com)>  
**Asunto:** RE: Homologación interior nuevo 1988

Hay que joderse, lo digo por mi parte, lo pregunté antes de proceder.

Si yo hubiese quitado las 2 décimas por el fondo **(A),** todas las cotas que refieren a montaje hubieran salido desplazadas, separación tarro tapa, clipado con tapa exterior, aumento total del tarro montado, etc.

Hay que entender que cuando se modifica una medida se afectan a otras, cuando es un ensamblaje más si cabe.

Estoy enérgicamente en desacuerdo, solo había 2 posibilidades.

Cara A:


1. **Hubiese aumentado la distancia de separación entre hombro y tapa.**
2. **Hubiese aumentado la distancia entre fondo y clipado de la tapa exterior.**

Particion:

Debajo de la partición no afecta absolutamente a nada salvo al espesor total de la pieza, antes 11.80, ahora 12.00, **esto era el objetivo y eran las instrucciones, se consultó y propuso las dos opciones antes de proceder** el ensamblaje tanto con tapa exterior como en tarro permanece in vulnerado.

No considero de recibo el tono utilizado y mucho menos que el resultado no fuera el esperado, yo no vengo aquí a fastidiar lo presente, intento proceder de forma que cuando se hace una corrección o modificación sea para avanzar, no para retrasar ni empeorar nada.

A partir de ahora no procederé con ninguna modificación la cual las instrucciones sean ambiguas, exijo las cotas explicitas que hayan de ser modificadas.



**De:** Quicu Qualitat [<mailto:facaqualitat@facasa.com>]   
**Enviado el:** martes, 16 de abril de 2019 18:26  
**Para:** Manel Taller CORNELLÀ <[pakmol@facasa.com](mailto:pakmol@facasa.com)>; Balta\_Facasa <[b.atanet@facasa.com](mailto:b.atanet@facasa.com)>  
**CC:** Joan Fíguls <[facainjeccio@facasa.com](mailto:facainjeccio@facasa.com)>; Alfons <[facaqualitat3@facasa.com](mailto:facaqualitat3@facasa.com)>; Planificació FACA <[planificaciofaca@facasa.com](mailto:planificaciofaca@facasa.com)>; Dani Manubens <[facaproduccio@facasa.com](mailto:facaproduccio@facasa.com)>  
**Asunto:** RE: Homologación interior nuevo 1988

Bona tarda,

Els interiors son **incorrectes** no s’ha guanyat les 0,2mm per on es va dir.

1er. A l’informe posa on hi ha la diferència.

2on. Manel si hem dius que provi 2 paperets ( 0,2mm ) per veure que no tinguem problemes, per on s’ha d’augmentar ?  per on poso els paperets no.

No te cap tipus de lògica la modificació.

Parlem demà.

**Atentament,**

**Quicu Estebanell**

**De:** Quicu Qualitat [<mailto:facaqualitat@facasa.com>]   
**Enviado el:** dimarts, 9 d’abril de 2019 8:51  
**Para:** 'Manuel Serrano' <[pakmol@facasa.com](mailto:pakmol@facasa.com)>; 'Balta\_Facasa ' <[b.atanet@facasa.com](mailto:b.atanet@facasa.com)>  
**CC:** 'Dani Manubens' <[facaproduccio@facasa.com](mailto:facaproduccio@facasa.com)>; 'Joan Fíguls' <[facainjeccio@facasa.com](mailto:facainjeccio@facasa.com)>; 'Planificació FACA' <[planificaciofaca@facasa.com](mailto:planificaciofaca@facasa.com)>; 'Alfons ' <[facaqualitat3@facasa.com](mailto:facaqualitat3@facasa.com)>; 'Baltasar' <[b.atanet@facasa.com](mailto:b.atanet@facasa.com)>  
**Asunto:** RE: Homologación interior nuevo 1988

Bon día,

Si el 1975 hace 14mm y hace mucho tiempo que lo montamos y no tenemos problemas.... porque vamos a tener problemas con este ?

Lo único que digo es que dimensionalmente sea igual que el otro.

He probado poner 0,2mm de grueso y funciona correctamente.

**Atentament,**

**Quicu Estebanell**

**De:** Manuel Serrano [<mailto:pakmol@facasa.com>]   
**Enviado el:** dimecres, 3 d’abril de 2019 17:10  
**Para:** 'Quicu Qualitat' <[facaqualitat@facasa.com](mailto:facaqualitat@facasa.com)>; 'Balta\_Facasa ' <[b.atanet@facasa.com](mailto:b.atanet@facasa.com)>  
**CC:** 'Dani Manubens' <[facaproduccio@facasa.com](mailto:facaproduccio@facasa.com)>; 'Joan Fíguls' <[facainjeccio@facasa.com](mailto:facainjeccio@facasa.com)>; 'Planificació FACA' <[planificaciofaca@facasa.com](mailto:planificaciofaca@facasa.com)>; 'Alfons ' <[facaqualitat3@facasa.com](mailto:facaqualitat3@facasa.com)>; Baltasar <[b.atanet@facasa.com](mailto:b.atanet@facasa.com)>  
**Asunto:** RE: Homologación interior nuevo 1988

Hola Quicu.

Si corrijo la cota que indicas hasta los 14mm aumentando 0.25 la separación entre tarro y tapa con la tapa exterior también se separara de tarro los mismos 0.25, otro problema que se puede presentar y este me preocupa más si cabe es que no monte correctamente.

Antes de proceder, ruego le pongas 0.25 de grueso con papeles o chapas en el interior para asegurarnos que continua montando, si es así vamos adelante, si no lo comentamos y buscamos posibles alternativas.

Gracias.

Un saludo!

Manuel Serrano

Responsable de moldes

**De:** Quicu Qualitat [<mailto:facaqualitat@facasa.com>]   
**Enviado el:** miércoles, 3 de abril de 2019 13:32  
**Para:** Manel Taller CORNELLÀ <[pakmol@facasa.com](mailto:pakmol@facasa.com)>; Balta\_Facasa <[b.atanet@facasa.com](mailto:b.atanet@facasa.com)>  
**CC:** Dani Manubens <[facaproduccio@facasa.com](mailto:facaproduccio@facasa.com)>; Joan Fíguls <[facainjeccio@facasa.com](mailto:facainjeccio@facasa.com)>; Planificació FACA <[planificaciofaca@facasa.com](mailto:planificaciofaca@facasa.com)>; Alfons <[facaqualitat3@facasa.com](mailto:facaqualitat3@facasa.com)>  
**Asunto:** Homologación interior nuevo 1988

Adjunto informe.

**Atentament,**

**Quicu Estebanell**

|  |
| --- |
|  |