**Referencia Molde: 1992**

**Denominación figura: TARRO CUADRADO T-65 Bi-inyeccion 50ml 2 Cvs (1ª Fase)**

|  |
| --- |
| **REPARACIÓN:**  ENVIEM MOTLLE PER REPARAR DESCASSAMENT, AIXÒ PROVOCA REBAVA A LA PRE-FORMA QUE PROVOCA A LA VEGADA MARQUES AL TARRO. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección:  Joan Fíguls | Firma: | Fecha:  11/03/20 |

|  |
| --- |
| **HORAS REPARACIÓN:**  **INFORME REPARACIÓN:**  Se observan desplazamientos en la partición.  Se han desmontado las chapas inferiores de los casquillos, se verifican alturas y se confirma el cierre de las dos caras principales.  Luego se han desmontado las cajas y los caquillos, se agrandado falseando ligeramente la partición en 0.15 las cajas y 0.12 los casquillos.  Se ha puesto en el CNC y se han mecanizado las partes afectadas.  Pulimos de nuevo y montamos. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Taller: **Manuel Serrano** | Firma: **M.Serrano** | Fecha: **20/03/2020** |

|  |
| --- |
| **HORAS PRUEBA:**  **INFORME PRUEBA:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha: |