**Referencia Molde: 1994 2cv**

**TAPA DIAMANTADA 2cv**

|  |
| --- |
| **REPARACIÓN:**  Molde nuevo para primera prueba. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha:  04/06/2019 |

|  |
| --- |
| **HORAS REPARACIÓN:**  **INFORME REPARACIÓN:**  Molde nuevo para primera prueba.  Notas.  En breve enviamos plano pieza.  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **INFORME REPARACIÓN:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Taller: Manuel Serrano | Firma: **M.Serrano** | Fecha : **04/06/19** |

|  |
| --- |
| **HORAS PRUEBA:** 2 hores  **INFORME PRUEBA:**  No s´ha pogut fabricar cap peça, una de les resitències del bloc no funciona, el material no arriba a ser fluid dins el bloc i no es poden injectar peces.  Es retorna el motlle a Cornellà, aprofitant s´ha de canviar la connexió de la camara calenta, la zona numero 3 ha de ser les dues resistències del bloc, i la zona numero 4 ha de ser la resitència del bebedero de la camara calenta. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: Joan Fíguls Ruiz | Firma: | Fecha: 17/06/19 |