**Reparació a realitzar :**

Muntar versió 1448/0/2 interior 50 ml. Mar mar prima.

REPASAR ANTIGIROS DE LES DUES PECES, SÍ DESENROSQUEM AMB EL MOTLLE TANCAT, LES PECES GIREN I EL DENTAT ANCLATGA AMB LA TAPA QUEDA TOT DESGASTAT I LES PECES GIREN.

xavi

**Descripció de la reparació / Observacions :netejar motllo, fer posicionadors a 120 º a cada punxo,**

**Montar i verificar aiguas**

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació | 14/11/2016 |  |
| Final reparació | 21/11/2016 |  |
| **Total hores :** | | **24** |

**Realitzat per : Signatura :rabaneda**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

X

XX

2

1