**Reparació a realitzar : Pulir punchón y vaso para quitar marcas.**

Toni Díaz

**Descripció de la reparació / Observacions : El punchón no está perpendicular, no se aprecian rayadas en figura que coincidan con las marcas de las muestras.**

**Se pule punchón y vaso pieza superior,cambio de juntas, se pone bastante pasta en vaso por fuga de agua, el alojamiento del postizo está deteriorado.**

**Comprobación aguas a 10 bar figura superior, montar y poner molde en máquina nº20.**

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació |  |  |
| Final reparació | 26/03/2018 | 5h |
| **Total hores :** | | **5H** |

**Realitzat per : Signatura :**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura :**

X

x