**Referencia Molde: 1540**

**Denominación figura:** **TAPA TARRO 7ml**

|  |
| --- |
| **REPARACIÓN:**  Una figura filtra, esta tapada.  Se deforman al desmoldear. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha:17/02/2019 |

|  |
| --- |
| **HORAS REPARACIÓN:5h**  **INFORME REPARACIÓN:**  Se pulen todas las figuras a nivel espejo (Bruñido)  Se ha construido un casquillo nuevo.  Se ha destapado la figura inhabilitada |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Taller: Manuel Serrano | FIRMA : M.Serrano | Fecha: 07/03/19 |

|  |
| --- |
| **HORAS PRUEBA:**  **INFORME PRUEBA:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha: |