**Referencia Molde: 1540**

**Denominación figura:** **TAPA TARRO 7ml**

|  |
| --- |
| Tres figuras filtran  Se deforman al desmoldear. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha:15/03/2019 |

|  |
| --- |
| **HORAS REPARACIÓN:5h**  **INFORME REPARACIÓN:**  Se pulen todas las figuras a nivel espejo (Bruñido)  Se ha construido 3 casquillos expulsores nuevos.  Se ha construido tornillo percutor expulsión nuevo |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Taller: Manuel Serrano | FIRMA : M.Serrano | Fecha: 19/03/19 |

|  |
| --- |
| **HORAS PRUEBA:**  **INFORME PRUEBA:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha: |