**Referencia Molde: 1567**

**Denominación figura: TAPA INT 50ml 4-Figuras**

|  |
| --- |
| **REPARACIÓN:**  **Reparar sistema de guiado y topes en varias placas.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha:**08/08/2017** |

|  |
| --- |
| **HORAS REPARACIÓN:**  **INFORME REPARACIÓN:**   * Entregamos molde 1567 con los siguientes trabajos realizados. * Sacar y sistituir tornillo clavado en tercera placa. * Cambiar 4 guias principales pues estaban torcidas. * Cambiar tgm deteriorados y rotos. * Cambiar guias de Ø16 partidas. * Cambiar casquillos rotos de Ø16 y Ø22 * Suavizar orificios dañados. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Taller: Manuel Serrano | Firma: **M.Serrano** | Fecha : **31/08/2017** |

|  |
| --- |
| **INFORME PRUEBA:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable Producción Inyección: | Firma: | Fecha: |