|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descripción :** Tapa 15/30ml Mar mar | **Ref. :** 1850 | **Material :** SMMA |
| **Descripción :** Interior Tapa 15/30ml | **Ref. :** 1615 | **Material :** PP |

***INFORME***

|  |
| --- |
| **Motiu informe** :  Se modifican los dentados, para evitar que las tapas se remonten una vez montadas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Informe Injecció** :  Hacer un nuevo Noyo con versión estriado nuevo. (Solo una figura, se conservan las otras 3)  Esta modificación se ha realizado junto al Molde M-1615 (Interior tapa) | |
| **Responsable Producción Inyección :** Joan Fíguls i Ruiz | **Fecha :** 05/04/19 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Informe Taller Cornellà** :  Se ha fabricado y ajustado el casquillo que faltaba.  Fabricamos e instalamos una caja nueva con versión estrías de prueba.  **Nota:**  La caja figura que hemos sustituido la dejamos en Pakmol para restituirla si acordamos. | |
| **Responsable taller :** Manuel Serrano | **Fecha:** 04/06/2019 |

***INFORME CALIDAD***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se hace una comparativa dimensional con el Interior antiguo, ya que no se tiene plano  del interior tapa.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Cota** | **Descripció** | **Molde Antiguo** | **Molde Nuevo** | | **1** | Ø Rosca Exterior | 54,35 | **54,20** | | **2** | Montaje | Ok | Ok | | **3** | Dientes remontados | No ok | OK | | **4** | Desmontaje Interior de Tapa | OK | **\*1** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Conclusiones** :   1. No hay plano nuevo ni del Interior ni de la tapa. 2. El Ø Exterior del interior nuevo es un poco más pequeño ( -0,15mm. ). 3. Si se intenta desmontar la tapa dándole un poco de fuerza en diagonal, se desmonta con mucha facilidad, con el interior antiguo no pasaba**.( \*1).**   **AJUSTAR Ø EXTERIOR DE ROSCA…**  Antes de hacer cualquier modificación estudiar que las propuestas , sean las correctas. | |
| **Calidad :** Quicu Estebanell | **Fecha:** 02/08/2019 |