|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referencia: 1727/0/1  Denominación: Tarro 50 ml MULTIACTIVE grueso | N. Plano:  Cavidades: 4/4 | Termoplástico: SMMA  Color: Incoloro  Tolerancia General: +- 0.2 mm |

|  |
| --- |
| **MOTIVO**  Cracking en el borde de la base.  Recibimos de LACATS 5.980 tarros matizados exterior incoloro de los cuales unos 2.000 presentan cracking en el borde de la base.  cracking 1 cracking 2 cracking 3 |

|  |
| --- |
| **SITUACION**  Enviamos 2.000 tarros mas a LACATS para matitzar exterior incoloro para poder acabar el pedido de PROMAT’S.  Este problema viene repitiéndose en diferentes tarros, como el multiactive de 50 ml delgado ref.1727/0/2 color violeta y el tarro 50 ml cuadrado. |

|  |
| --- |
| **CONCLUSIONES**  Solucionar problema de craking en los escalones base de los tarros. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Técnico control Calidad: Jordi López | Firma: | Fecha: 27/02/15 |