**Reparació a realitzar :**

MUNTAR VERSIÓ 1727/0/2 TARRO 50 ML. MULTIACTIVE PRIM

Toni Díaz

**Descripció de la reparació / Observacions : Sacar molde de máquina, cambiar punchones para hacer cambio de versión, comprobación de aguas.**

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació | 26/01/2018 |  |
| Final reparació | 29/01/2018 | 2h30” |
| **Total hores :** | | **2H30”** |

**Realitzat per : Signatura :**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

4

4