**Reparació a realitzar :**

Les peces surten cremades, no es possible fabricar peces correctes. Desmuntat cámara calenta per veure sí hi han posibles racons on queda el material.

JUAN BORRAS

DESMONTAR CAMARA CALIENTE

LIMPIAR TODAS LAS PIEZAS DE LA MISMA

PULIR VALVULAS

COMPROBAR AGUAS

LIMPIAR CAMARA CALIENTE

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació |  |  |
| Final reparació | 11/10/16 |  |
| **Total hores :** | | **6,45 H** |

**Realitzat per : Signatura :**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

2

2