**Reparació a realitzar :**

MUNTAR VERSIÓ 1744/0/1 TAPA de 15 ml. filorga.

Toni Díaz

Cambio de versión, cambio de juntas, comprobación de aguas a 10 Bar, montar molde.

Subir el molde y ponerlo en máquina nº17.

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
| 8 | **Juntas tóricas varias medidas.** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació |  |  |
| Final reparació | 16/03/2018 | 2h15” |
| **Total hores :** | | **2H15”** |

**Realitzat per : Signatura :**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

2

2