**Reparació a realitzar :**

Las piezas se rompen de los laterales.

PULIR TODOS LOS NEGATIVOS Y LOS PUNZONES CON SALIDA.

JUAN BORRAS

PULIR FIGURAS

LIMPIAR MOLDE

COMPROBAR AGUAS

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
| 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació |  |  |
| Final reparació | 26 /6/17 |  |
| **Total hores :** | | **3,45 H** |

**Realitzat per JUAN BORRAS Signatura :**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

2

2