xavi

**Descripció de la reparació / Observacions :pulir figuras. (molts cops amb molta profunditat.**

**El motllo perd material per las boquilles. Netejat. Pero se han de cambiar el proxim cop.**

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
| 8 | **Juntas toriques** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació | 31/5/16 | 12 |
| Final reparació | 1/6/16 | 14 |
| **Total hores :** | | **10 h** |

**Realitzat per : Signatura :rabaneda**

**Reparació a realitzar :**

NECESSITO LA VERSIÓ 1790 ( TARR0 100 ml. STD ). ACTUALMENT EN PRINCIPI TENIM LA VERSIÓ 1790/0/1, TARRO 100 ml. ESTRET.

PUL.LIR LES FIGURES, PUNXONS, VASOS … SÓN PER MATITZAR INTERIOR.

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

2

2