Toni Díaz

**Descripció de la reparació / Observacions : Cambio de versión sin registro, limpieza C.C., limpieza de molde y postizos, cambio de tóricas, comprobación aguas a 10 Bar, pulir figuras muy rayadas, y montar molde.**

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
| 4 | **Juntas tóricas** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació |  |  |
| Final reparació | 14/03/2018 | 7H |
| **Total hores :** | | **7H** |

**Realitzat per : Signatura :**

**Reparació a realitzar :**

MUNTAR VERSIÓ 1790 TARRO 100 ML. STD.

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

2

2