Toni Díaz

**Descripció de la reparació / Observacions : Desmontar, hacer las cuatro guias nuevas y ajustarlas, cambiar las agrietadas por las nuevas, limpiar alojamientos de las guías de plástico, este plástico provoco el retroceso de las guías y que se rompieran al no estar en su posición.**

Montar molde, comprobación aguas en vasos y culotes a 10 Bar.

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació |  |  |
| Final reparació | 24/04/2018 | 3h45” |
| **Total hores :** | | **3H45”** |

**Realitzat per : Signatura :**

**Reparació a realitzar :**

PEÇA N.1 AMB DOS COPS ZONA PARTAGE, DESMUNTAR MOTLLE I MIRAR PERQUÈ QUEDEN LES PECES AMB ELS COPS, HEM VAN DIR QUE VAN TENIR PROBLEMES AMB L´EXPULSIÓ.

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

2

2