**Reparació a realitzar :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Desanul.ar figura tapada, falta casquillo, comprobar obertura i cierre, posibles components torts. | | | |
|  |  |  |  |

Toni Díaz

**Descripció de la reparació / Observacions : Activar figura anulada, cambiar tornillos obturadores, poner un casquillo en la placa nº3 para las columnas guía interiores, quitar los cuatro casquillos placa nº 2 para columnas guía interiores por no coincidir bien con los de la tercera placa, cambiar arandelas muelle por estar algunas rotas, hacer tacos nuevos. Se comprueba apertura y cierre, se monta.**

**Los obturadores están tocados y pendientes de pulir cuando se den instrucciones, la parte vista está un poco rayada, se monta según instrucciones.**

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
| 1 | **Material de nylon para tacos.** |  |  |
| 4 | **Tornillos allen 8x45.** |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació |  |  |
| Final reparació | 24/10/2017 | 4H |
| **Total hores :** | | **4H** |

**Realitzat per : Signatura :**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

X

2

1