**Reparació a realitzar :**

Repasar expulsió, gira figura expulsió. Repasar colada, unyetes.

Toni Díaz

**Descripció de la reparació / Observacions : Se quita material filtrado que no permitia cerrar correctamente la placa intermedia de colada. Las figuras tienen posición y están fijadas con tornillos que impiden que se giren. Se camabian tornillos de obturadores por estar un poco pasados que producía movimiento. Se repasan uñetas. Se limpia figura nº2 por estar llena de precinto, y se monta molde.**

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
| 1 | **Material de limpieza.** |  |  |
| 2 | **Tornillos.** |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació |  |  |
| Final reparació | 30/10/2017 | 1h30” |
| **Total hores :** | | **1H30”** |

**Realitzat per : Signatura :**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

X

2

2