**Reparació a realitzar :**

PLACA EXPULSORA ENTREGIRADA.

Toni Díaz

**Descripció de la reparació / Observacions :**

Limpieza, cambio de junta tórica, cambio de tres tirantes, rehacer rosca de uno de los alojamientos del tirante, prueba de agua, sacar y poner de máquina.

Observaciones: sería interesante en la próxima reparación o preventivo poner gruesos en la base de los tirantes ya que el alojamiento de la primera placa es más grueso que el grueso de los tirantes, y eso produce un pequeño juego de los tirantes respecto la placa.

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
| 3 | **Tirantes TGM 14x150.** |  |  |
| 1 | **Junta torica 54x2.** |  |  |
| 1 | **Liquido de limpieza y trapos.** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació | 10:30 |  |
| Final reparació | 13:15 |  |
| **Total hores :** | | **2´75H** |

**Realitzat per : Signatura :**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

XXX

1

1