**Reparació a realitzar :**

Camara calenta no marca temperatura zona de dalt.

Juan Borrás/Toni Díaz

**Descripció de la reparació / Observacions : La resisténcia esta rota, no hay recambio.**

**Se limpia cámara, válvulas, etc.. Se monta y se deja operativo con una figura.**

**Comprobación de aguas a 10 Bar.**

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació |  |  |
| Final reparació | 23/04/2018 | 4H30” |
| **Total hores :** | |  |

**Realitzat per : Signatura :**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

2

2