**Reparació a realitzar : Sacar parte fija, reparar fuga de agua y volver a poner en màquina.**

Toni Díaz

**Descripció de la reparació / Observacions : Se saca parte fija de máquina nº20, cambio de tóricas, comprobación aguas a 10 Bar, montar y volver a poner en máquina nº20.**

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
| 4 | **Juntas 90x2** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació |  |  |
| Final reparació | 06/04/2018 | 1H45 |
| **Total hores :** | | **1H45”** |

**Realitzat per : Signatura :**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura :**

X

x

2

2