Toni Diaz

**Descripció de la reparació / Observacions :Limpieza de molde.**

**Cambio de toricas punzones.**

**Engrase.**

**Se comprueba agua.**

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
| 2 | **Toricas 78x2** |  |  |
| 1 | **Grasa.** |  |  |
| 1 | **Material limpieza.** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació |  |  |
| Final reparació | 5/09/2017 | 2H 30” |
| **Total hores :** | | **2H 30”** |

**Realitzat per : Signatura :**

**Reparació a realitzar :**

Muntar versió 1907/1 tarro baix 200 ml. Baix prim. Company demanali una mostra al Lopez, per mi és 1907/0/2 però no estic segur.

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X