**Reparació a realitzar :**

LA PEÇA B FA LINEA D´UNIÓ, SÍ TREÏEM LÍNEA D´UNIÓ DE LA PEÇA B LA PEÇA D FA UNGLADA. PER TANT DESMUNTAR MOTLLE I AVISAR-ME, HEM DE FER MÉS SORTIDES DE GASOS I PASSAR TOTES LES PLAQUES PER LES CUBES.

JUAN BORRAS

**Descripció de la reparació / Observacions :**

LIMPIAR TODO EL MOLDE MUY SUCIO

HACER SALIDA GASES A CORREDERAS

LIMPIAR CULOTES LLENOS DE MATERIAL FILTFRADO

**Data :**

**Conformitat Resp. Injecció :**

**MATERIAL UTILITZAT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Un.** | **Descripció** |  | **Un.** | **Descripció** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**TOTAL HORES REPARACIÓ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Inici / Final** | **Data** | **Hores** |
| Inici reparació |  |  |
| Final reparació | 25/9/16 |  |
| **Total hores :** | | **5,30 H** |

**Realitzat per : Signatura :**

**SI NO**

**Problemes existents : Cavitats motlle :**

**Peces numerades : Cavitats en actiu :**

**Signatura : **

X

X

2

1